Вещества и изделия 1 класса разделены на 13 групп совместимости, из них к автомобильной перевозке допускается 12 (вещества с номерами ООН 0020, 0021, отнесённые к группе K, запрещены к перевозке). Группа совместимости указывается для конкретного номера ООН в колонке 3b таблицы А главы 3.2 ДОПОГ, после нумерации подкласса. Например, для номера ООН 0066 "Шнур огнепроводный", согласно таблицы, группа совместимости G.

**Группы совместимости \***

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Первичное взрывчатое вещество (ВВ) |
| **B** | Изделие, содержащее первичное ВВ, не имеющее 2 и более предохранителей |
| **C** | Метательное ВВ или другое дефлагирующее ВВ |
| **D** | Вторичное детонирующее ВВ |
| **E** | Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ |
| **F** | Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ с метательным зарядом |
| **G** | Пиротехническое вещество или изделие |
| **H** | Вещество, содержащее ВВ и белый фосфор |
| **J** | Изделие содержащее ВВ и ЛВЖ/гель |
| **K** | Изделие, содержащее ВВ и токсичный химический агент |
| **L** | ВВ или изделие, с веществами требующими изоляции каждого вида |
| **N** | Изделия содержащие чрезвычайно нечувствительные вещества |
| **S** | Вещество или изделие, любые опасные последствия не выходят за пределы упаковки |

**Таблица разрешения совместной погрузки опасных грузов 1 класса \***

| **Группа совместимости** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **J** | **L** | **N** | **S** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** |  |  |  | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*\* |  |
| **D** |  | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  | \*\* |  |
| **E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*\* |  |
| **F** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **G** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **H** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **J** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*\* |  |  |
| **N** |  |  | \*\* | \*\* | \*\* |  |  |  |  |  | \*\* |  |
| **S** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Таблицы приведены в ознакомительных целях; при практичесеском применении, необходимо руководствоваться требованиями ДОПОГ, в том числе указанными в разделах 2.2.1, 7.5.2, специальными положениями по погрузке и упаковке.

\*\* Необходимо учитывать требования главы 7.5.2 ДОПОГ